Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Kit Giunti di distribuzione Panasonic per la connessione di Unità Esterne in combinazione multipla di sistemi a due vie ECOi and ECO G 

Modello: CZ-P680PH2BM

Design 

La particolare forma del Kit di distribuzione assicura un ottimo flusso di refrigerante, specialmente ai carichi parziali.

Adatto per unità esterne (capacità dopo il giunto di distribuzione fino a 68.0 kW)

Il kit include:

-	1 giunto di distribuzione per tubazioni lato gas
-	1 giunto di distribuzione per tubazioni lato liquido
-	1 set di rivestimento del giunto con isolamento termico 

Dimensioni

Lato aspirazione gas:
Lunghezza	517	mm
Profondità	115	mm

Liquid pipe:
Lunghezza	420	mm
Profondità	110	mm

Produttore:	PANASONIC
Modello:	CZ-P680PH2BM

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.