Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Kit Renewal per riutilizzare tubazioni esistenti di impianti VRF Panasonic da R22/R407C a R410A 

Modello: CZ-SLK2

Kit Renewal VRF per riutilizzare tubazioni esistenti di sistemi VRF che utilizzano R22 o R407C in sistemi che usano R410A. E’ necessario installare un kit per ogni unità esterna. 

L'intero VRF Renewal Kit deve essere termicamente coibentato con materiale isolante del tipo comunemente disponibile in commercio da reperire localmente, ad alta resistenza termica (almeno 80°C) e di spessore non inferiore a 10 mm.

Il kit comprende un filtro disidratatore, un rubinetto completo di presa di servizio e due adattatori per tubi da 12,7 mm e 2 adattatori per tubi da 9,52 mm.

Dimensioni

Larghezza / diametro filtro	177/ 80 mm
Lunghezza kit per unità esterne da 4 a 10 HP	535 mm
Lunghezza kit per unità esterne da 12 a 16 HP	445 mm

Marca:	PANASONIC
Modello:	CZ-SLK2

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.